Приложение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**  **ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗЕМЛЯХ**  **СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  Требования установлены Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила).  В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, лица, владеющие (распоряжающиеся) территорией, прилегающей к лесу, должны обеспечить ее очистку от горючих материалов (сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, мусора и т.д.) на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В соответствии с пунктом 70 Правил  Землевладельцы и арендаторы земельных участков сельскохозяйственного назначения (далее - правообладатели) обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения (пункт 71 Правил).  Правообладатели земельных участков обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах (пункт 186 Правил).  Руководитель организации обязан организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов (пункт 180 Правил).  **ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЕЯТЬ КОЛОСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА И ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, А ТАКЖЕ В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.**  Копны скошенной на этих полосах травы размещаются на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.  Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров (пункт 181 Правил).  Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров.  Скошенные зерновые с прокосов немедленно убираются.  Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров (пункт 182 Правил).  Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от зерновых массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров (пункт 183 Правил).  При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара (пункт 184 Правил).  **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, СТЕРНИ, ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.**  Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных [приложением № 4](https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/14000) к Правилам (пункт 185 Правил).  Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах (пункт 186 Правил).  Зернотока располагаются от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от зерновых массивов - не менее 100 метров (пункт 187 Правил).  **ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ПЕРИОД УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ЗАГОТОВКИ КОРМОВ:**   * курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы; * использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара; * использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов; * использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения; * выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами; * заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время (пункт 188 Правил).   **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР:**   * хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и др.; * въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шохи. Машины должны останавливаться на расстоянии не менее 5 метров, а тракторы - не менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох; * устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе (пункт 198 Правил).   При проведении посевных и уборочных работ на землях сельскохозяйственного назначения также должны соблюдаться требования пожарной безопасности, предусмотренные разделом X Правил.  **ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ**  **НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ** (приложение № 4 к правилам)  **ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ:**  а) место должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной металлической емкостью (бочка, бак, мангал), либо емкостью не более 1 куб. метра, выполненной из негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;  б) место должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от объектов (зданий, сооружений, построек и т.д.), не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;  в) территория вокруг места должна быть очищена в радиусе 10 метров от горючих материалов (сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и т.д.) и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;  г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (ёмкость с водой, огнетушитель и т.д.), а также мобильным средством связи для вызова пожарной охраны.  При сжигании горючей растительности (сухой травы, веток, листвы и т.д.) в металлической емкости или емкости из негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные [подпунктами «б»](https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/14022) и [«в»](https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/14023) данного порядка, могут быть уменьшены вдвое, а устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.  Ёмкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.  В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности (стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов), допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от горючих материалов (сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков) должен составлять не менее 15 метров.  В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.  **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ:**   * при установлении «[особого противопожарного режима](https://internet.garant.ru/#/document/10103955/entry/30)»; * при поступившей информации о неблагоприятных или опасных метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра; * под кронами деревьев хвойных пород, а также на торфяных почвах; * в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения; * при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения; * - при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.   **ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ:**   * сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества; * оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления); * располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.   **ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ МЕСТО ОЧАГА ГОРЕНИЯ**  **ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАСЫПАНО ЗЕМЛЕЙ (ПЕСКОМ) ИЛИ ЗАЛИТО ВОДОЙ**  **ДО ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ (ТЛЕНИЯ).**  **ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 20.4 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.**  В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение [требований](https://internet.garant.ru/#/document/12161584/entry/0) пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного наказания в виде штрафа:  на граждан до **15** тысяч рублей;  на должностных лиц до **30** тысяч рублей;  на юридических лиц до **400** тысяч рублей.  В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ совершение тех же действий в условиях «[особого противопожарного режима](http://garant55:8088/document/redirect/10103955/30)» влечет наложение административного штрафа:  на граждан до **20** тысяч рублей;  на должностных лиц до **60** тысяч рублей;  на юридических лиц до **800** тысяч рублей.  Напоминаем, что в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства, утвержденной п[остановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717](http://garant55:8088/document/redirect/70210644/0), **субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства не предоставляются в случае привлечения к административной ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, предусмотренного пунктом 185 Правил.**  **ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!**  **ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**  **МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ МЧС РОССИИ - «ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ЧС»**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ссылка для скачивания  в приложении App store |  | Ссылка для скачивания  в приложении Google Play | |  |  |   **В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ИНОЙ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:**  **112 (ЕДИНЫЙ НОМЕР С ЛЮБОГО ТЕЛЕФОНА);**  **01, 101 (С МОБИЛЬНОГО ИЛИ ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА).** |